**分项报价表**

供应商名称： 项目编号： 包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 配置内容 | 规格型号 | 数量 | 报价 |
| 1 | 科室牌 | 8mm亚克力背面UV打印 | 35x22cm | 1 |  |
| 8mm高密度PVC+户外高清覆膜写真 | 35x22cm | 1 |  |
| 亚克力双面立体门牌（底座厚度15mm宽度40mm 面板8mm+8mm画面UV/丝印 ） | 35x22cm | 1 |  |
| 2 | 制度牌 | 8mm亚克力背面UV | 50x70cm | 1 |  |
| KT板+户外背胶 | 50x70cm | 1 |  |
| 高密度PVC（8mm）+户外背胶 | 1平方米 | 1 |  |
| 3 | 病房号 | 5mm亚克力，背面烤漆、丝印 | Φ15cm | 1 |  |
| 4 | 地贴 | 可移除3M车贴 | 150x80cm | 1 |  |
| 3M车贴+3M地贴保护膜 | 120g | 1 |  |
| 磨砂透明车贴 | 宽12x长100cm | 1 |  |
| 5 | 宣传展板 | 3mm亚克力面板+超卡板+高精户外背胶 | 1平方米 | 1 |  |
| 超卡板+高精户外背胶 | 1平方米 | 1 |  |
| PVC（5mm）+高精户外背胶 | 1平方米 | 1 |  |
| 6 | 展架 | 铝合金（4cm），木纹效果（表面颜色）可开启边框（不含画面）壁厚：1.2cm | 120x90cm | 1 |  |
| 可移动不锈钢（优于或等于201材质）立地双面展架（不含画面）  壁厚：1.2cm | 75x150cm | 1 |  |
| X展架 防风加强（灰背画面） | 80x180cm | 1 |  |
| 7 | 奖牌 | 木质奖牌（腐蚀工艺）  厚度：1.5cm | 60x40cm | 1 |  |
| 铜牌（钛金拉丝，内容腐蚀工艺）  厚度：2.5cm | 60x40cm | 1 |  |
| 8 | 横幅 | 70cm高条幅 | 1米 | 1 |  |
| 9 | 海报 | 户外相纸/PP | 60x90cm | 1 |  |
| 10 | 户外导视 | 2mm不锈钢焊接打磨烤漆，激光镂空雕刻，5mm亚克力吸塑板，内置LED灯条（色温6000K 发光部分每平方米80珠以上，每平方米≥80瓦）（造型参考院区导视） | 100x220x10cm | 1 |  |
| 11 | 户外提醒类/警示牌 | 高密度PVC（厚度≥15mm）+画面为平板UV打印/丝印 | 60x80cm | 1 |  |
| 12 | 反光标牌 | 2mm铝板+3M（质保期≥5年）反光膜+立柱 | Φ80cmx高3m | 1 |  |
| 13 | 亚克力桌牌 | 亚克力磁吸+内页 | A4（210\*297mm） | 1 |  |
| 14 | 室内立式导视 | 2mm不锈钢烤漆  正面1cm厚亚克力烤漆丝印（造型参考院区导视） | 80x200x10cm（底座：80宽x60深x10厚） | 1 |  |
| 15 | 室内吊式发光灯箱（大） | 2mm不锈钢烤漆  双面6mm厚亚克力烤漆丝印  内装LED发光灯条  Φ2cm圆管烤漆吊装 | 360cm长\*51cm高\*10cm厚 | 1 |  |
| 16 | 室内吊式发光灯箱（小） | 2mm不锈钢烤漆  双面6mm厚亚克力烤漆丝印  内装LED发光灯条  φ2cm圆管烤漆吊装 | 200cm长\*20cm高\*5cm厚 | 1 |  |
| 17 | 亚克力  水晶字 | 字厚度1.5cm亚克力+面板2mm亚克力 | 每平米 | 1 |  |
| 18 | PVC字喷漆 | PVC（厚度1.7cm）字喷漆 | 每平米 | 1 |  |
| 19 | 户外不锈钢字 | 户外不锈钢字烤漆 | 每平米 | 1 |  |
| 20 | 院内导视指引设计方案 | | 项 | 1 |  |
| 单价之和 | | | | |  |

注：本表中的“单价之和”与“报价表”、“磋商报价表”中的报价一致，各子项分别报价。

**供应商： （公章）**

**法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：**

**日期：**