# 工程量清单编制说明

1. **工程概况**

长安区王曲街道中甘村崩塌治理工程，本项目位于西安市长安区王曲街道中甘村村委会北侧，崩塌体平面呈近西北~东南方向分布，分为两段。该崩塌防治工程等级为三级。项目建设内容主要包括:削坡工程、排水沟、窑洞回填、监测标石、护坡砖砌挡墙等工程相结合。

**2、编制依据**

（1）长安区王曲街道中甘村崩塌治理工程相关图纸；

（2）陕西省发展和改革委员会关于《陕西省水利工程设计预算编制规定》

《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的批复（陕发改项目[2017]1606 号）；

（3）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号）编制。

**3、取费标准**

（1）其他直接费均以基本直接费为取费基础，取 4.5％；

（2）间接费：均以直接费为取费基础，土方工程取 4％，石方工程、混凝土制作、疏浚工程、其他取6%，模板工程、钢筋制作安装工程取5%，钻孔灌浆及锚固工程取9%，设备安装工程取60％；

（3）利润取直接费与间接费之和的 5％；

（4）税金取增值税销项税率 9％。

**4、特殊说明**

（1）临时工程费取建筑工程费的2%；

（2）工程量清单编制采用陕西省易投造价软件，版本号SXYT-20231020。