# 工程量清单编制说明

1. **工程概况**

长安区杨庄街道凤翔沟滑坡治理工程位于长安区杨庄街道办石翔村十组旧村委会北侧斜坡中下部，滑坡长110m，宽50m，为小型浅层黄土滑坡。本项目建设内容主要包括:挡土墙工程、坡面整形、截排水及地表变形修复等工程项目内容。

1. **编制依据**

（1）执行陕发改项目[2017]1606 号关于《陕西省水利工程设计预算编制规定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》及《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号）编制；

（2）长安区杨庄街道凤翔沟滑坡治理工程相关图纸及图纸答疑；

**3、取费标准及计算方法**

（1）其他直接费均以基本直接费为取费基础，取 4.5％；

（2）间接费：均以直接费为取费基础，土方工程取 4％，石方工程、混凝土制作、疏浚工程、其他取6%，模板工程、钢筋制作安装工程取5%，钻孔灌浆及锚固工程取9%，设备安装工程取60％；

（3）利润取直接费与间接费之和的 5％；

（4）税金取增值税销项税率 9％。

**4、特殊说明**

（1）临时工程费取建筑工程费的3%；

（2）工程量清单编制采用陕西省易投造价软件。