# 工程量清单编制说明

1. **工程概况**

长安区鸣犊街道张家坡滑坡治理工程，本项目位于西安市长安区鸣犊街道张家坡，该滑坡平面上呈簸箕形，剖面为阶梯状，平均坡度22°，滑坡宽320m，长175m，滑体厚度约20m，体积112×104m3，为大型黄土滑坡。项目建设内容主要包括:土方工程、护面墙、窑洞封堵、排水沟、散水及跌水等工程相结合。

**2、编制依据及原则**

（1）执行陕发改项目[2017]1606 号关于《陕西省水利工程设计预算编制规定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》及《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号）编制；

（2）长安区鸣犊街道张家坡滑坡治理工程相关图纸。

**3、取费标准**

（1）其他直接费均以基本直接费为取费基础，取 4.5％；

（2）间接费：均以直接费为取费基础，土方工程取 4％，石方工程、混凝土制作、疏浚工程、其他取6%，模板工程、钢筋制作安装工程取5%，钻孔灌浆及锚固工程取9%，设备安装工程取60％；

（3）利润取直接费与间接费之和的 5％；

（4）税金取增值税销项税率 9％。

**4、特殊说明**

（1）临时工程费取建筑工程费的3%；

（2）工程量清单编制采用陕西省易投造价软件。