报价表及分项报价表

附件 报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 元  小写：¥ |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式是否响应 | 是/否 |

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

年 月 日

附件 分项报价表

供应商名称： 项目编号：

第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **规格型号** | **制造厂商** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| **一、针刀镜手术器械：** | | | | | | | | |
| 1、关节冲洗针 | | | | | | | | |
|  | 管径1.35mm～1.65mm\*针长45mm～55mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.35mm～1.65mm\*针长45mm～55mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长45mm～55mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长45mm～55mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长45mm～55mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长45mm～55mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长45mm～55mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长45mm～55mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长45mm～55mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长45mm～55mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长45mm～55mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.35mm～1.65mm\*针长90mm～110mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.35mm～1.65mm\*针长90mm～110mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长90mm～110mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长90mm～110mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长90mm～110mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长90mm～110mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长90mm～110mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长90mm～110mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长90mm～110mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长90mm～110mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.35mm～1.65mm\*针长135mm～165mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.35mm～1.65mm\*针长135mm～165mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长135mm～165mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长135mm～165mm\*15° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径1.8mm～2.2mm\*针长135mm～165mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长135mm～165mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.25mm～2.75mm\*针长135mm～165mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长135mm～165mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径2.7mm～3.3mm\*针长135mm～165mm\*30° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长45mm～55mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长45mm～55mm\*25° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长90mm～110mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长90mm～110mm\*25° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长135mm～165mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长135mm～165mm\*25° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长162mm～198mm\*0° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 管径3.6mm～4.4mm\*针长90mm～110mm\*25° |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 2、灌洗针 | | | | | | | | |
|  | 直径0.9mm～1.1mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径0.9mm～1.1mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径0.9mm～1.1mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径0.9mm～1.1mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.35mm～1.65mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.35mm～1.65mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.35mm～1.65mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.35mm～1.65mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.8mm～2.2mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.8mm～2.2mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.8mm～2.2mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径1.8mm～2.2mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.25mm～2.75mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.25mm～2.75mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.25mm～2.75mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.25mm～2.75mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.7mm～3.3mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.7mm～3.3mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.7mm～3.3mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径2.7mm～3.3mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.15mm～3.85mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.15mm～3.85mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.15mm～3.85mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.15mm～3.85mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.6mm～4.4mm\*工作长度45mm～55mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.6mm～4.4mm\*工作长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.6mm～4.4mm\*工作长度135mm～165mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 直径3.6mm～4.4mm\*工作长度180mm～220mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 3、刮匙 | | | | | | | | |
|  | 3.1刮匙（圆形头）、杆径2.6mm～3.2mm\*刮匙头最大直径4mm～4.8mm\*长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 刮匙（腰形头）、杆径2.6mm～3.2mm\*刮匙头最大直径4mm～4.8mm\*刮匙头深度9mm～11mm\*长度90mm～110mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 4、爪钳 | | | | | | | | |
|  | 杆宽2.25mm～2.75mm\*长度117mm～143mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 杆宽1.35mm～1.65mm\*长度252mm～308mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 5、刺探针 | | | | | | | | |
|  | 刺探针（中锋）、针杆直径1.35mm～1.65mm\*针长227mm～277mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 刺探针（偏锋）、针杆直径1.35mm～1.65mm\*针长227mm～277mm |  |  |  | 支 | 1 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽2.4mm～3.0mm\*针杆直径1.8mm～2.2mm\*针长117mm～143mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽3.3mm～4.1mm\*针杆直径2.7mm～3.3mm\*针长135mm～165mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽1.8mm～2.2mm\*针杆直径1.8mm～2.2mm\*针长162mm～198mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽2.25mm～2.75mm\*针杆直径2.25mm～2.75mm\*针长162mm～198mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽2.6mm～3.2mm\*针杆直径1.8mm～2.2mm\*针长108mm～132mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽0.9mm～1.1mm\*针杆直径0.9mm～1.1mm\*针长63mm～77mm |  |  |  | 支 | 4 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽1.35mm～1.65mm\*针杆直径1.35mm～1.65mm\*针长72mm～88mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刺探针、针头宽1.8mm～2.2mm\*针杆直径1.8mm～2.2mm\*针长117mm～143mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
| 6、松弛切刀 | | | | | | | | |
|  | 刀头宽2.6mm～3.2mm\*刀杆直径2.25mm～2.75mm\*刀长108mm～132mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刀头宽4.3mm～5.3mm\*刀杆直径2.7mm～3.3mm\*刀长135mm～165mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 刀头宽4.3mm～5.3mm\*刀杆直径2.7mm～3.3mm\*刀长162mm～198mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
| 7、拨松针 | | | | | | | | |
|  | 拨松针（圆头）、针杆直径1.8mm～2.2mm\*针长162mm～198mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（圆头）、针杆直径2.25mm～2.75mm\*针长162mm～198mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（圆头）、针杆直径2.7mm～3.3mm\*针长162mm～198mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（大圆头）、针头直径2.7mm～3.3mm\*针杆直径2.25mm～2.75mm\*针长108mm～132mm\*15° |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（锥头）、针杆直径2.25mm～2.75mm\*针长108mm～132mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（锥头）、针杆直径2.25mm～2.75mm\*针长108mm～132mm\*20° |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（圆头）、针杆直径0.9mm～1.1mm\*针长63mm～77mm |  |  |  | 支 | 4 |  |  |
|  | 拨松针（圆头）、针杆直径1.35mm～1.65mm\*针长62mm～88mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（圆头）、针杆直径1.8mm～2.2mm\*针长117mm～143mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（大圆头）、针头直径1.8mm～2.2mm\*针杆直径1.1mm～1.3mm\*针长36mm～44mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
|  | 拨松针（大圆头）、针头直径2.25mm～2.75mm\*针杆直径1.35mm～1.65mm\*针长45mm～55mm |  |  |  | 支 | 2 |  |  |
| 8、剪钳 | | | | | | | | |
|  | 兰剪（杆状）直型、杆宽3.15mm～3.85mm\*刀长149mm～181mm |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
|  | 关节钳（平口钳）、钳杆宽2.9mm～3.5mm\*钳长151mm～185mm |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
|  | 半月板兰钳左弯、钳杆宽2.9mm～3.5mm\*钳长108mm～132mm |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
|  | 半月板兰钳右弯、钳杆宽2.9mm～3.5mm\*钳长108mm～132mm |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
|  | 剥离钳、钳杆宽2.4mm～3.0mm\*钳长58mm～72mm |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
| 9、冲洗把手 | | | | | | | | |
|  | 冲洗把手、把手直径20mm～24mm\*把手长度162mm～198mm，进出水双通道 |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
| 10、关节内窥镜 | | | | | | | | |
|  | 0°，Φ直径2.4mm～3.0mm\*工作长度99mm～121mm |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 0°，Φ直径2.4mm～3.0mm\*工作长度158mm～192mm |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 30°，Φ直径2.4mm～3.0mm\*工作长度279mm～341mm |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 11、镜鞘 | | | | | | | | |
|  | 双阀镜鞘、直径3.6mm～4.4mm\*工作长度104mm～126mm，配合关节内窥镜使用,带闭孔器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 双阀镜鞘、直径3.6mm～4.4mm\*工作长度45mm～55mm，配合关节内窥镜使用,带闭孔器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 单阀镜鞘、直径3.5mm～4.5mm\*工作长度117mm～143mm |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
|  | 合体镜鞘、镜子通道外径3.1mm～3.7mm\*器械通道外径2.0mm～2.4mm\*工作长度279mm～341mm |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| **二、医用一体化内窥镜摄像系统** | | | | | | | | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、数据处理中心** | | | | | | | | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、医用加压器** | | | | | | | | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **五、辅助设备** | | | | | | | | |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（人民币）：** | | | | | | | | |

备注：1、线上系统中附件“标的清单”中的“总价”应与附件“报价表”中“投标报价”和“分项报价表”中“投标报价”内容保持一致。

2、供应商须严格按照本表所给的格式进行报价并仔细核查，不得更改表格格式、顺序，可进行扩充，但不得对已有内容进行修改，避免缺项、漏项、顺序错误，由此产生的问题将可能按无效标处理。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

年 月 日